**Приложение № 8.7**

**ДО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ,,БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

…………………………………………………………………………………………………...

 (ЕИК/ БУЛСТАТ)

…………………………………………………………………………………………………...

(адрес по регистрация)

**Относно:** Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за: команден пункт – в с. Тъжа, област Стара Загора и за складова база с гараж към команден пункт Хасково – в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:**

**– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;**

**– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;**

**– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;**

**– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“**

**– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;**

**– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;**

**– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на обслужваща сграда с гараж, предоставена на ИАБГ за управление, находяща се в град Хасково, предназначена за складова база с гараж към команден пункт град Хасково“;**

**– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.**

**За обособена позиция № 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на обслужваща сграда с гараж, предоставена на ИАБГ за управление, находяща се в град Хасково, предназначена за складова база с гараж към команден пункт град Хасково“**

 **УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка:

**1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Цена за изпълнение на поръчката без ДДС: ………………………..** | **……………………………….****/….словом/ лева** |
| **2.** | **3 % за непредвидени разходи** ***Забележка: 3% от цената по т. 1*** | **……………………………….****/….словом/ лева** |
| **3.** | **Цена за изпълнение** **в** **това число 3% за непредвидени разходи без ДДС (т. 1 + т. 2)** | **……………………………….****/….словом/ лева** |
| **4.** | **Цена за изпълнение в** **това число 3% за непредвидени разходи с ДДС /т. 3 + 20% ДДС/** | **……………………………….****/….словом/ лева** |

**2. Елементи на ценообразуване:**

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %

**3.** Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

**4.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

**5.** При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3**%** от приетата договорна стойност без ДДС.

**Приложения**: Количествено–стойностна сметка

Дата:…………………… Име и фамилия:…………………………………….

гр. ……………………… Подпис:……………………………..........................

**КОЛИЧЕСТВЕНO- СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование на видовете работи*** | ***м-ка*** | ***к-во*** | ***ед. цена*** | ***стойност*** |
| ***I. Демонтаж и премахване на същeствуващи елементи*** |
| 1 | Основно почистване на помещенията | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени врати и каси, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване  | м2  | 21.5 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуваща гаражна врата с метална конструкция и дървени пана, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване  | м2  | 9 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващи дървени прозорци, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване  | м2  | 26 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващи метални защитни решетки от прозорците | м2  | 25.5 |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващ компрометиран каратаван от рогозки от камъш, рабицова мрежа и мазилка от всички помещения | м2  | 172.5 |  |  |
| 7 | Демонтаж на компрометирани вароциментови външни мазилки по фасадите | м2  | 60 |  |  |
| 8 | Демонтаж на компрометирани вароциментови вътрешни и мазилки по стените на помещенията | м2  | 160 |  |  |
| 9 | Демонтаж на съществуващи керемиди от покрива (след неговия ремонт здравите керемиди, които са 60%, ще се използват и пренаредят заедно с нови керемиди) | м2  | 240 |  |  |
| 10 | Демонтаж на съществуващите рогозки от камъш от покрива | м2  | 240 |  |  |
| 11 | Демонтаж на съществуващите компрометирани улуци от поцинкована ламарина от покрива | м | 44.5 |  |  |
| 12 | Демонтаж на съществуващите компрометирани водосточни казанчета от покрива | бр. | 6 |  |  |
| 13 | Демонтаж на съществуващите компрометирани ламаринени водосточни тръби от покрива | м | 21.5 |  |  |
| 14 | Демонтаж на съществуващите осветителни тела от помещенията | бр. | 15 |  |  |
| 15 | Демонтаж на съществуващите електрически кабели от помещенията | м | 55 |  |  |
| 16 | Демонтаж на съществуващо електрическо табло  | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Демонтаж на съществуващи чешми  | бр. | 2 |  |  |
| 18 | Демонтаж на съществуващо неработещо ОВК съоръжение  | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Демонтаж на съществуващи въздуховоди от стом. ламарина в коридора | м2  | 22 |  |  |
| 20 | Демонтаж (или само изпразване от горивото) на съществуваща цистерна за нафта от гаража | бр. | 1 |  |  |
|   | ***ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи*** |   |   |  |  |
| 21 | Зазиждане с тухлена зидария на отвор в източната фасада и вътрешни отвори | м3  | 0.3 |  |  |
| 22 | Ремонт на съществуваща външна вароциментова мазилка по съществуващите фасади на сградата (наличие на някои течове и паднали части)  | м2  | 60 |  |  |
| 23 | Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка по съществуващите стени в помещенията (наличие на някои течове)  | м2  | 160 |  |  |
| 24 | Почистване на съществуваща мозайка в помещенията (с изключение на гаража) | м2  | 145 |  |  |
| 25 | Почистване и ремонт на настилка от циментова замазка в гаража | м2  | 27.6 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на плоскости от гипсокартон с дебелина 15 мм без носеща конструкция за изпълнение на нови тавани във всички помещения | м2  | 172.5 |  |  |
| 27 | Гипсова шпакловка по тавана от гипсокартон | м2  | 172.5 |  |  |
| 28 | Боядисване с латекс по стените на помещенията, коридора и гаража | м2  | 521 |  |  |
| 29 | Боядисване с латекс по таваните на помещенията, коридора и гаража | м2  | 172.5 |  |  |
| 30 | Боядисване с фасаден латекс по външните стени на сградата  | м2  | 161.5 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка с дебелина 2 см за ремонт на покрива  | м2  | 240.5 |  |  |
| 32 | Доставка и полагане на ново подпокривно дифузионно фолио  | м2  | 240.5 |  |  |
| 33 | Доставка и полагане на нови контралетви 50/50 мм за ремонт на покрива  | м3  | 1 |  |  |
| 34 | Доставка и полагане на нови летви 50/30 мм за ремонт на покрива  | м3  | 1 |  |  |
| 35 | Монтаж (пренареждане) на демонтираните същ. запазени керемиди на покрива  | м2  | 144 |  |  |
| 36 | Монтаж (пренареждане) на нови керемиди на покрива  | м2  | 96 |  |  |
| 37 | Доставка и полагане на нова обшивка от поцинкована ламарина за ремонт на покрива  | м2  | 6 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на 6 броя нови водосточни тръби от поцинкована ламарина, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м | 21.5 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на нови олуци от поцинкована ламарина на покрива  | м | 44.5 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина за покрива | бр. | 6 |  |  |
| 41 | Повторен монтаж и ремонт на съществуващите защитни метални решетки на прозорците на сградата | м2  | 25.5 |  |  |
| 42 | Ремонт на цокъла по фасадите на сградата | м2  | 35 |  |  |
|   | ***ІІІ. Дограма*** |   |   |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на нови вътрешни дървени врати влючително окомплектовката към тях | м2  | 17.8 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на нови външни дървени врати влючително окомплектовката към тях | м2  | 5.4 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на нова гаражна врата влючително окомплектовката към нея | м2  | 9 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях за помещенията  | м2  | 25.5 |  |  |
|   | ***ІV. Част "ВиК"- нови работи***  |   |   |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на нови мивки за някои помещения | бр. | 2 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на нови смесители за мивките (батерии) | бр. | 2 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на нови сифони | бр. | 8 |  |  |
|  | ***V. Част "Електро" - нови работи*** |  |  |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на нови тръби PVC ф 32 под мазилка за помещенията  | м | 62 |  |  |
| 51 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х4 ММ2 в монтирани тръби | м | 62 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация  | бр. | 10 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 10 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация | бр. | 5 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на нови осветителни тела (тип "луна" или други) в/под гипсокартона на тавана | бр. | 30 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на новo електрическo таблo | бр. | 1 |  |  |
|  | ***VI. Общо почистване на сградата*** |  |  |  |  |
| 57 | Основно почистване – окончателно  | бр. | 1 |  |  |
|   | ***VII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл. 3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от 13.11.2012 г.*** |   |   |  |  |
| 58 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201  | т | 0.4 |  |  |
| 59 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202  | т | 1.26 |  |  |
| 60 | Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107 | т | 4.6 |  |  |
| 61 | Транспортиране до депо на желязо и стомана с код 170405 | т | 1.25 |  |  |
| 62 | Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904  | т | 12.5 |  |  |

Дата:…………………… Име и фамилия:…………………………………….

гр. ……………………… Подпис:……………………………..........................