**Приложение № 8**

**ДО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ,,БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

…………………………………………………………………………………………………...

 (ЕИК/ БУЛСТАТ)

…………………………………………………………………………………………………...

(адрес по регистрация)

**Относно:** Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **,,Ремонт и вътрешно преустройство на сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Шумен, предназначена за разполагане и функциониране на радарна станция“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка:

**1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Цена за изпълнение на поръчката без ДДС: ………………………..** | **……………………………….****/….словом/ лева** |
| **2.** | **3 % за непредвидени разходи** ***Забележка: 3% от цената по т. 1*** | **……………………………….****/….словом/ лева** |
| **3.** | **Цена за изпълнение** **в** **това число 3% за непредвидени разходи без ДДС (т. 1 + т. 2)** | **……………………………….****/….словом/ лева** |
| **4.** | **Цена за изпълнение в** **това число 3% за непредвидени разходи с ДДС /т. 3 + 20% ДДС/** | **……………………………….****/….словом/ лева** |

**2. Елементи на ценообразуване:**

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %

**3.** Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

**4.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

**5.** При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3**%** от приетата договорна стойност без ДДС.

**Приложения**: Количествено–стойностна сметка

**КОЛИЧЕСТВЕНO-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  **АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ** |   |   |   |   |
| ***Поз.№*** | ***Наименование на видовете работи*** | ***Ед. мярка*** | ***К-во*** | ***Ед. цена*** | ***Обща цена (лева)*** |
|
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  | ***I. Демонтаж и премахване на същeствуващи елементи*** |  |  |   |   |
| 1 | Основно почистване на помещенията | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени врати и каси, пренасяне и натоварване на транспорт | м2  | 11 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи дървени прозорци и витрини, пренасяне и натоварване на транспорт | м2  | 19.5 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващи метални обшивки по фасадата над едната козирка и при покривните бордове | м2  | 12 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуваща компрометирана обшивка от листове плоска стоманена ламарина от целия покрив и козирките | м2  | 126 |  |  |
| 6 | Демонтаж на компрометирани вароциментови външни мазилки по фасадните стени и козирките на сградата  | м2  | 48 |  |  |
| 7 | Демонтаж на компрометирани бои и шпакловки по стените на помещенията | м2  | 201 |  |  |
| 8 | Демонтаж на компрометирани бои и шпакловки по таваните на помещенията | м2  | 22 |  |  |
| 9 | Демонтаж на компрометирани бои, шпакловки и мазилки по таваните на покритите тераси | м2  | 25 |  |  |
| 10 | Демонтаж на съществуващи външни подпрозоречни первази от ламарина  | м2  | 1 |  |  |
| 11 | Демонтаж на част от съществуващата компрометирана тухлена зидария на комините на покрива | м2  | 4 |  |  |
| 12 | Демонтаж на съществуващата компрометирана фаянсова облицовка в една от стаите  | м2  | 1 |  |  |
| 13 | Демонтаж на съществуващите осветителни тела от помещенията и входната тераса  | бр. | 7 |  |  |
| 14 | Демонтаж на съществуващите електрически кабели от помещенията | м | 25 |  |  |
| 15 | Демонтаж на съществуващи електрическо табло  | бр. | 1 |  |  |
|   | ***ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи*** |   |   |  |  |
| 16 | Иззиждане с тухлена зидария на нови стени 12 см за отделяне на нова кухня с място за хранене и нова баня с тоалетна  | м2  | 7 |  |  |
| 17 | Иззиждане с тухлена зидария за възстановаване на комините над покрива  | м2  | 4 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на нови предпазни шапки за ремонтирани същ. комини | бр. | 3 |  |  |
| 19 | Полагане на нова вароциментова мазилка по новите тухлени стени на кухнята и банята с тоалетна  | м2  | 7 |  |  |
| 20 | Ремонт на съществуваща външна вароциментова мазилка по съществуващите фасади на сградата (наличие на някои течове и паднали части)  | м2  | 48 |  |  |
| 21 | Подготовка и монтаж на химически анкери за закрепване на армировъчна мрежа към тухлен зид на покривния борд по югоизточната фасада с паднала мазилка и обрушвания | бр. | 50 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на нова армировъчна мрежа за укрепване на част от покривния борд от тухлена зидария  | кг | 40 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на нова рабицова мрежа  | м2  | 4.5 |  |  |
| 24 | Доставка и ръчно полагане на нова циментопясъчна мазилка с дебелина 6 см върху монитраните мрежи  | м2  | 4.5 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по новите стените на кухнята и банята с тоалетна  | м2  | 7 |  |  |
| 26 | Ремонт на съществуваща вътрешна шпакловка по съществуващите стоманобетонови тавани в помещенията (наличие на течове)  | м2  | 81 |  |  |
| 27 | Ремонт на съществуващи шпакловки и мазилки по таваните на покритите тераси | м2  | 30.5 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на гранитогрес за нова настилка на помещенията  | м2  | 31.5 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес с височина 10 см за новата настилка на помещенията  | м2  | 28 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на атмосфероустойчив грапав гранитогрес за нова настилка на външните тераси  | м2  | 31 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на цокъл от атмосфероустойчив гранитогрес с височина 10 см за новата настилка на терасите  | м2  | 18 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на настилка от ламинат с подложка в част от помещенията на командния пункт | м2  | 39 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на РVС /дървени/ первази при ламинат в част от помещенията на командния пункт | м | 40 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи по стените на банята с тоалетна и по част от стените на кухнята | м2  | 18.5 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на нови окачени тавани от гипсокартонени плоскости с окомплектовка под таваните на всички помещения | м2  | 104 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на гъвкави рула от стъклена вата 10 см над окачения таван от гипсокартонени плоскости по таваните на всички помещения | м2  | 104 |  |  |
| 37 | Шпакловка (частична) по новите окачени тавани | м2  | 52 |  |  |
| 38 | Боядисване с латекс по новите окачени тавани на помещенията | м2  | 104 |  |  |
| 39 | Шпакловка и мазилка по стените на помещенията | м2  | 192 |  |  |
| 40 | Боядисване с латекс по стените на помещенията | м2  | 192 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на плоскости от екструдиран полистирол XPS 12 см, окомплектовка с дубели и PVC мрежа за изпълнение на нова топлоизолация по фасадните стоманобетонови стени на сградата  | м2  | 151 |  |  |
| 42 | Боядисване с фасаден латекс по външните стени на сградата  | м2  | 151 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на нови външни подпрозоречни первази от алуминиеви профили | м | 9 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на нова поцинкована ламарина 0,80 мм за новата обшивка при ремонта на покрива и козирките  | м2  | 126 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на нова поцинкована плоска ламарина 0,80 мм за обшивка на бордове при покрива  | м2  | 16 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на 4 броя нови водосточни тръби от поцинкована ламарина, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м | 14 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на нови улуци от поцинкована ламарина на покрива  | м | 23 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина за покрива | бр. | 4 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на нови метални парапети с Н=1,05 м за терасите, минизиране и боядисване с блажна боя  | м | 10.6 |  |  |
| 50 | Ремонт на същ. метален парапет при тераса, минизиране и боядисване с блажна боя  | м | 5.5 |  |  |
| 51 | Ремонт на цокъла по фасадите на сградата | м2  | 17.5 |  |  |
|   | ***ІІІ. Дограма*** |   |   |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на нови външни метални врати с топлоизолация, влючително окомплектовката към тях  | м2  | 4 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях | м2  | 8 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на нова алуминиева врата влючително окомплектовката към нея всанитарния възел | м2  | 1.5 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях за помещенията и обръщане | м2  | 7 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на нови PVC витрини влючително окомплектовката към тях за помещенията и обръщане | м2  | 12.5 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на щори за новите прозорци и витрини на помещенията  | м2  | 14 |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на комарници за новите прозорци и витрини на помещенията  | м2  | 7 |  |  |
|   | ***ІV. Част "ВиК"- нови работи***  |   |   |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 за студена вода, вкл. фитинги, направа на връзки и укрепване | м | 7 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 за топла вода, вкл. фитинги, направа на връзки и укрепване | м | 7 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на нова мивка за кухнята на пункта  | бр. | 1 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на нов смесител за мивката в кухнята (батерия) | бр. | 1 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж на нова мивка за банята с тоалетна  | бр. | 1 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на нов смесител за мивката в банята (батерия) | бр. | 1 |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж на нова тоалетна чиния с казанче (моноблок) за банята с тоалетна  | бр. | 1 |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж на нов смесител за душ за банята  | бр. | 1 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на нов душ комплект за банята  | бр. | 1 |  |  |
| 68 | Доставка и монтаж на нов сифон в банята | бр. | 1 |  |  |
| 69 | Доставка и монтаж на нов бойлер за топла вода в банята 80 л | бр. | 1 |  |  |
| 70 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализацията ф110 мм, включително фасонни части /разклонители, колена, дъги/, направа на връзки, укрепване и всичко, необходимо за монтажа | м  | 8 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализацията ф50 мм, включително фасонни части /разклонители, колена, дъги/, направа на връзки, укрепване и всичко, необходимо за монтажа | м  | 5 |  |  |
|  | ***V. Част "Електро" - нови работи*** |  |  |  |  |
| 72 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х4 мм2 в същ. канали в стени на мястото на старите демонтирани проводници | м | 65 |  |  |
| 73 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х1 мм2 в същ. канали в тавани на мястото на старите демонтирани проводници | м | 70 |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация  | бр. | 9 |  |  |
| 75 | Доставка и монтаж на ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 9 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация | бр. | 18 |  |  |
| 77 | Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2\* 28W с капак за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела) | бр. | 19 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на нови LED 28 W плафониери IP 20 LED 2080 lm за тавана на кухнята  | бр. | 1 |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж на нов аплик бански в комплект с луминисцентна лампа IP54 за банята (противовлажни осветителни тела) | бр. | 1 |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на ново осветително тяло IP54 за входната тераса  | бр. | 1 |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на новo електрическo таблo | бр. | 1 |  |  |
| 82 | Доставка и монтаж на нови мрежови UTP5 кабели | м | 35 |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж на нови кабелни лайсни с широчина 4 см | м | 20 |  |  |
| 84 | Ремонт на същeствуваща мълниезащита и гръмоотводна инсталация  | бр. | 1 |  |  |
|  | ***VI. Част "ОВК" - нови работи*** |  |  |  |  |
| 85 | Климатизатор с вътрешен модул за открит стенен монтаж с инверторно и дистанционно управление, Q от=4.3кW(1.5–5,8kW); Qохл.=3,5кW(1.44.3кW); конс.Neл.=1,63кW; 220-240V,комплект с тръбопроводи и окабеляване за включване към електрическа инсталация.Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация.  | бр. | 4 |  |  |
| 86 | Климатизатор с вътрешен модул за открит стенен монтаж с инверторно и дистанционно управление, Q от=5,5 кW (2,3–5,8 kW); Qохл.=5,2 кW (2,3-4,3кW); конс.Neл.=2,2кW; 220-240V,комплект с тръбопроводи и окабеляване за включване към електрическа инсталация.Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация.  | бр. | 1 |  |  |
| 87 | Електрически отоплителен панел за стенно окачване /конвекторен радиатор/за баня, с вграден терморегулатор, електронен термостат 400W, и скала за стайна температура от 5-300 градуса С; Н=350мм; L=453мм.Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация | бр. | 1 |  |  |
| 88 | Вентилатор центробежен, влагозащитен със степен на защита, не по-малко от IP X4, предназначен за смукателна вентилация на средно големи помещения, с филтър срещу прах, с таймер за време. Двигател на вентилатора – с търкалящи лагери с дълъг живот с гарантиран живот не по-малко от 30000 часа работа; Максимален дебит: - на висока скорост не по-малко от 200 m³/h и на ниска скорост не по-малко от 100 m³/h; Максимален напор - на висока скорост не по-малко от 300 Pa, а на ниска скорост не по-малко от 280 Pa; Ел. мощност: не повече от 75 W - на висока скорост и 40 W - на ниска скорост; Захранване: 220 ÷ 240 V, 50Hz; Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация. | бр. | 1 |  |  |
|  | ***VII. Общо почистване на сградата*** |  |  |  |  |
| 89 | Основно почистване – окончателно  | бр. | 1 |  |  |
|   | ***VIII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл.3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от 13.11.2012г.*** |   |   |  |  |
| 90 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201  | т | 2.00 |  |  |
| 91 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202  | т | 1.45 |  |  |
| 92 | Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107 (бетон, плочки, фаянс) | т | 0.40 |  |  |
| 93 | Транспортиране до депо на желязо и стомана с код 170405 | т | 2.00 |  |  |
| 94 | Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904  | т | 4.00 |  |  |
|   |   |   |   | **общо** |  |
|  |  **ДДС 20%:** |  |  |  |
|  |  Крайна цена в лв. с ДДС: |   |  |  |

Дата:…………………… Име и фамилия:…………………………………….

гр. ……………………… Подпис:……………………………..........................